1. 비상경보기(ALPHA GATE-1)

1) 개 요

본 기기는 울타리 출입문에 대한 침입감지를 위하여 출입문을 기어 오르거나 절단 시 침입   경보를 발생하며, 출입문의 여닫이 순간에 발생할 수 있는 센서케이블 손상을 방지하는 장   치이다.

2) 기기사양

(1) 구성	: Tamper 스위치 내장

(2) 재질	: 알루미늄 다이캐스팅 (IP66)

(3) 동작온도	: -40℃~70℃

(4) 크기	: 100(W) x 100(H) x 60(D) mm