1. 인터콤장비(IPMS-X01)

1) 개 요

본 기기는 방범 CCTV의 비상상황 발생 시 인터콤 장치간 각종 경보 및 알림을 전파하기 위한 인터콤 장비 기기이다.

2) 기기사양

(1) O/S	: Microsoft Windows

(2) CPU	: Core i5 (3.5GHz / 6MB Cache Memory)

(3) RAM	: DDR3 16GB, PC-12800 (1333 MHz)

(4) HDD	: 3.5” SATA 1TB

(5) LAN	: 10/100/1000 Mbps LAN 1Port

(6) Power	: AC 220V (정격 300W)

(7) Protocol	: TCP/IP, SIP, TCP, UDP

(8) Functions	:  - 장애이력관리 및 출력

- 사용자 중심의 통화연결음 제공 및 제작

- 사용자 등급별 권한설정 및 관리

- 그룹 동보방송 및 스케쥴 방송

- VMS (통합관제 S/W) 및 DVR, NVR 과의 이벤트 연동

비상통화 내용 녹음 (Option)

- Device L/C 증설 가능 (Option)