1. 서지흡수기(SJ400-P4)

1) 개 요

본 기기는 과전류 또는 외부의 낙뢰에 의한 피해로부터 장비를 보호하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 서지내량	: 160kA

(2) 공칭방전전류	: 160kA

(3) 제한전압	: 800V

(4) 상선	: 단상4선식

(5) 방열계급	: IP20

(6) 재질	: 난연성플라스틱

(7) 사이즈	: 70*84*52mm

(8) 동작온도	: -40~85℃ / 5~95% RH이하