1. 인터콤장비(ECS-50S)

1) 개 요

본 기기는 방범 CCTV의 비상상황 발생 시 인터콤 장치간 각종 경보 및 알림을 전파하기 위한 인터콤 장비 기기이다.

2) 기기사양

(1) 형식	: IP폰컨트롤러

(2) 출력용량	: 50W

(3) 임피던스	: 8Ω

(4) 옵션/기타	: 비상통화장치

(5) 접속방식	: Ethernet

(6) 50W 파워 엠프 내장

(7) 비상상황 및 상황전파에 따른 비상방송

(8) 비상상황 시 긴급통화지원