1. 비상경보기(PITA-120-T)

1) 개 요

본 기기는 타워형 감지기로 적외선기술을 복합 구성한 타워로 최대 200m를 감지를 지원   하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) Detection	: Quad Beam Detection

(2) Distance/Supported Mode	: 120M / AND , OR (Selectable)

(3) Current Draw	: Under 28mA

(4) Alarm Output	: Dry contact relay output 1 N/O and N/C

(5) Selectable Beams	: 2Groups × 4Channels

(6) Beam Interruption Time	: 40msec～500msec(variable)

(7) Optical Module	: ±90°Horizontal ±10°Vertical Adjustable

(8) Power Supply	: DC 12 to 30V DC

(9) Tamper	: Case Open and Stepping

(10) Operating Temp	: －13°F～＋140°F(－25℃～＋60℃)

(11) Height	: 2,000m

(12) Weight	: 36 kg (Included base)

(13) SIZE	: 145x165x2,000 mm