1. 네트워크스위치(VPS-8004M)

1) 개 요

본 기기는 8Port의 기가비트 이더넷과 SFP 4 광포트를 지원하는 L2 이더넷 스위치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 네트워크 포트	: 8

(2) SFP 포트	: 4

(3) PoE	: 지원

(4) 전송속도	: 10/100/1000Mbps

(5) 프로토콜	:  IEEE802.3/802.3i/802.3u/802.3ab/802.3z/802.3ad/

802.3x/802.1p/802.1q/802.1d/802.1s/802.1w/802.3af/at

(6) Power	: 48-56DC

(7) 크기	: 46.5mm(W) x 163mm(D) x 110mm(H)