1. 네트워크스위치(DSW3324G)

1) 개 요

본 기기는 10/100/1000Base-T 인터페이스 24개를 서비스포트로제공하고, 1000Base-X 인터페이스 4개를 업링크 포트로제공하는 L3집선 스위치이다.

2) 기기사양

(1) Ports	: 24ports 10/100/1000Base-TX

(2) SFP	: 4ports 1000Base-X

(3) RAM	: 256Mbyte

(4) Operating Power	: AC88V~264/ VAC47~63Hz

(5) Power Consumption	: 32Watts

(6) Operating Temperature	: -20℃ ~60℃(-4 °F ~ 140 °F)

(7) Operating Humidity	: 10 ~ 90%(Non-condensing)

(8) Dimension(W/H/D)	: 440mm x 45mm x 380mm

(9) Weight	: 5.1Kg