1. 전원공급장치(NetG-4ch)

1) 개 요

본 기기는 CCTV 시스템에서 전원을 공급하기 위한 전원공급장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 채널수	: 4

(2) 입력전압	: AC220V

(3) 출력전압	 	: AC220V

(4) 정격용량	 	: 2.2kW

(5) 출력전류	 	: 10A

(6) 크기(폭)	: 250mm

(7) 크기(높이)	: 70mm

(8) 크기(깊이)	: 50mm