1. 누전차단기(EZ-30/30A)

1) 개 요

본 기기는 누전차단기로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 정격전류	: 30A

(2) 정격감도전류	: 30mA

(3) 정격전압	: AC220V

(4) 정격차단전류	: 5kA