1. IP Network HD Positioning Camera(FDC-IPH4200)

1) 개 요

본 기기는 사물의 상을 카메라의 촬상관에 투영을 시킨 후 전기적 신호로 변환할 수 있는 장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 이미지 센서	: 1/2.8“ Progressive Scan CMOS

(2) 유효 화소수	: Approx. 2.13 Mega pixels

(3) 화면 비율	: HD: 16:9 SD: 4:3

(4) 줌	: Optical x42, Digital x12

(5) 초점거리, 조리개값	: f = 7.1 ~ 300mm, F1.8 ~ F6.5

(6) 최저조도	: COLOR : 0.05 Lux@F1.8

B/W : 0.01 Lux@F1.8

(7) 주/야간	: Auto(CDS/CAM) / Day / Night(ICR)

(8) 셔터 스피드	: 1 sec ~ 1/10,000sec(60/30 mode)

1 sec ~ 1/10,000sec(50/25 mode)

(9) 사생활보호기능	: Max. 8 Zone

(10) White Balance	: Auto/Indoor/Outdoor/Manual

(11) 접속	: 10Base-T/100Base-Tx

(12) 비디오 압축코덱	: H.265/H.264/MJPEG

(13) 프레임 비율	: Max. 60 /30 fps for 1080P/720P/D1/CIF/QCIF

(14) 오디오 압축	: Two way, G.711 A-law, G.711 μ-law, 128kbps, sampling	rate 8kHz

(15) IR 거리	: IR distance: 200M (9 IR LEDs)

(16) 전원	: AC24V 6A(Max) 100W (Heater ON), 38W (Heater OFF)

(17) 인증	: KC, IP66

(18) 하우징	: Weather proof / Vandal Proof Structure

(19) 재질	: Body : Aluminum Die-casting

(20) 사이즈	: (W)219 x (H)591 x (D)530 mm

(21) 무게	: Unit : 11Kg, Load Weight : 7kg

(22) 운영온도	: -40°C ~ 55°C / Up to 90%RH