1. 네트워크스위치(SFC516HP)

1) 개 요

본 기기는 TP 16포트 + SFP 2슬롯(POE 802,3at) 스위치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 네트워크 포트	: 110/100/1000Mbps TP 16포트, 802.3af/at POE (Max.	260Watt)

(2) 광포트	: SFP 2슬롯, 1000Mbps-SX/LX SFP 지원

(3) 입력전원	: 100~240VAC, 50/60Hz

(4) 크기	: 440mm(W) x 205mm(D) x 44mm(H)