1. 비상벨(VS-E100)

1) 개 요

본 기기는 방수 LED 버튼을 사용한 매입형 비상벨 기기로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 용도	: 비상호출

(2) 종류	: 벨

(3) 사용전압	: DC 12V

(4) 재질	: 플라스틱

(5) 크기	: 170×130×45mm