1. IP Network Camera(FDC-IMV2004)

1) 개 요

본 기기는 사물의 상을 카메라의 촬상관에 투영을 시킨 후 전기적 신호로 변환할 수 있는 장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2)기기사양

(1) 촬상소자	: 1/1.8” Progressive Scan CMOS

(2) 최저조도	: 컬러: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 흑백: 0 Lux with IR

(3) WDR / 노이즈 제거	: 140dB / 3D DNR

(4) 셔터 스피드	: 1 s ~ 1/100,000 s

(5) IR 거리 / 주&야간	: 최대 50m / IR cut filter

(6) 초점거리	: 2.8 ~ 12mm

(7) 팬 범위 / 팬 속도	: 360° 무한 / 팬 속도 : 0.1° ~ 80°/s

(8) 프리셋	: 256개

(9) 최대 해상도	: 1920x1080

(10) 메인 스트림	: 60Hz: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

(11) 비디오 코덱	: H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ / MJPEG

(12) 비트 레이트	: 32 Kbps ~ 16 Mbps

(13) 통신 방식	: 1*RJ45 10M / 100M / 1000M 이더넷 포트

(14) 행동 분석	: 라인 크로싱 감지, 침입 감지, 영역 침범 감지, 영역 이탈 감지,	무인 수화물 감지, 물체 사라짐 감지

(15) 예외 감지	: 신(Scene) 변화 감지, 디포커스 감지

(16) 통계 / 얼굴 감지	: 카운팅 / 지원

(17) 동작 온도	: -30 °C ~ 65 °C

(18) 입력 전원	: 12VDC ± 20%, 2코어 단자 블록 / PoE (802.3at, 클래스 4)

(19) 소비 전력	: 12 VDC, 1.08 A, 최대 13 W / PoE (802.3at, 42.5 V ~ 57	V), 0.31 A ~ 0.23 A, 최대13W

(20) IP 등급	: IP66

(21) 무게 / 크기	: 2,000g / 100mm × 103.9mm × 311.8mm