1. 카메라컨트롤러(SPC-1010)

1) 개 요

본 기기는 스피드 돔 카메라와 R/X 을 동시 최대 255개 제어할 수 있는 PTZ 전용 컨트롤러로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 통신방식	: RS-485 / RS-422

(2) Connector	: 3 Port

(3) Baud Rate	: 2,400~57,600 bps

(4) PTZ제어	: 조이스틱 (3축 Twist Zoom)

(5) LCD 디스플레이	: 16 Ⅹ 2 character LCD

(6) 동작온도 및 습도	: 0~40℃ / 10% ~ 70%

(7) 사용전원	: 12V DC, 140 mA

(8) 크 기	: 280(W) Ⅹ 100(H) Ⅹ 180(D)mm

(9) 중 량	: 0.7Kg