1. IP BULLET CAMERA(FDC-IB32041R)

1) 개 요

본 기기는 사물의 상을 카메라의 촬상관에 투영을 시킨 후 전기적 신호로 변환할 수 있는 장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2)기기사양

(1) 촬상소자	: 1/2“ CMOS Image Sensor

(2) 최저조도	: Color : 0.05 Lux, B/W : 0.00125 Lux

(3) 줌	: 광학 4 배(3.5 ~ 14.0mm)

(4) IR LED	: 4 pcs

(5) 전자셔터속도	: 1/1 ~ 1/100,000

(6) 사생활 보호기능	: 4 regions

(7) 비디오압축방식	: H.265 / H.264 / MJPEG

(8) 해상도	: 320x240 ~ 1920 x 1080

(9) 최대프레임레이트	: Max 60fps @ 1920 x 1080

(10) 오디오 스트리밍	: G.711 , AAC(Option)

(11) 기구물 인증	: IP67, IK10

(12) 인터페이스	: Ethernet 10/100 base-T (RJ-45)

(13) Defog(안개보정기능)지원

(14) IR 가시거리	: 최대 30M

(15) 동작온습도	: -10℃ ~ 50℃ / 90%RH 이하

(16) 전원 및 소비전력	: DC 12V 2A , POE (IEEE802.3af)

(17) 크기 및 무게	: 73(W)*78(H)*255(D)mm, 850g