1. 네트워크스위치(SFC5000AT)

1) 개 요

본 기기는 24Port의 기가비트 이더넷과 SFP 광포트를 지원하는 L3 이더넷 스위치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 네트워크 포트	: 10/100/1000Mbps TP 24포트(콤보포트 21~24)

(2) 광포트	: 기가비트 SFP 4슬롯, 1000Base-SX/LX SFP 지원,	100Base-FX SFP 지원, 10G SFP+ 4 슬롯 지원

(3) LAYER 3	: IP Routing Protool : Static Route, RIPv1v2, OSPFv2, BGP4,	Policy-Based Routing(PBR)

Multicast Routing Protocol : IGMP v1/v2/v3, DVMRP,	PIM-DM/SM, PIM-SSM

Layer 3 Protocol : VRRP v1/v3, ARP, ARP, ARP Proxy

Routing interface : Per VLAN

(4) 입력전원	: 100~240VAC, 50/60Hz

(5) 크기	: 440mm(W) x 350mm(D) x 44mm(H), 1U