1. 송신기(SC-IPR3001EU)

1) 개 요

본 기기는 UTP케이블로 전원(PoE)과 Network 장거리 전송해 주는 송신기로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 디지털 전송 대역폭(Max.)	: PHY Rate 200Mbps

(2) 자체 소비전력	: 2W(Max.)

(3) 입력전원	: DC 48V or 56V

(4) 최대 출력	 	: 30W

(5) 전송거리(CAT.5e)	: 900m @ Up to 20Mbps

(6) 동작 온도 / 동작 습도	: -10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80％

(7) 접속 포트	: RJ-45 x 2

(8) 재질 / 중량	: ABS 난연 / 60g

(9) 외형 치수(mm)	: 76(W) x 55(H) x 24(D)