1. 인터콤장비(IP255S-PTM)

1) 개 요

본 기기는 IP방송단말기로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 전체방송기능	: 지원

(2) 사용전압	: DC12V

(3) 옵션/기타	: IP방송단말기

(4) 접속방식	: 2×10/100BaseT Ethernet port

(5) 출력용량	: 20W