1. 송신기(SC-IPR1201G)

1) 개 요

본 기기는 동축케이블을 사용하여 Ethernet Data의 장거리 전송이 가능한 제품으로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 디지털 전송 대역폭(Max.)	: PHY Rate 1Gbps

(2) Data 전송 방식	: Full Duplex

(3) 자체 소비 전력	: 4W

(4) 출력전원	 	: Midspan PoE

(5) 최대공급가능전력	: IEEE802.3af/at 지원

(6) 최대 전송거리(5C-HFBT)	: 1.2Km

(7) 동작 온도 / 동작 습도	: -10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%

(8) 재질 / 중량	: 알루미늄 / 112g

(9) 외형 치수(mm)	: 102(W) x 25(H) x 60(D)