1. 인터콤장비(IPEC-A02)

1) 개 요

본 기기는 IP방송단말기로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) LAN Interface	: 2×10/100 Base-T Ethernet Port

(2) Audio Interface	: Mic Input : RJ-45 Connector×1

External Speaker Out : 2 Pin Terminal Block Connector

Pluggable Type×1

(3) 통신 Protocol 	: TCP/IP, SIP, UDP

(4) Audio AMP Output	: 가변형 Max 20W @ 8Ω

(5) 정격 입력	: DC 12V 1A

(5) 정격 소비전력	: 24W (Max) 경광등 전원 포함

(5) Size (W×D×H)	: 230mm×140mm×47mm (Without Volume, Terminal Block)