1. 송신기(SC-IPR1208EH)

1) 개 요

본 기기는 5C-HFBT 동축 케이블로 Network Data를 최대 2.6km(Up to 20Mbs)

장거리 전송 가능한 제품으로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 디지털 전송 대역폭(Max.)	: PHY Rate 200Mbps

(2) 최대 소비전력	: 142W

(3) 입력전원	: AC90 to 240V

(4) 최대 출력	 	: 12W @ Channel

(5) 전송거리(5C-HFBT)	: 2.6km @ Up to 20Mbps

(6) 동작 온도 / 동작 습도	: -10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80％

(7) 접속 포트	: RJ-45 x 1 / BNC-F x 8

(8) 재질 / 중량	: Steel / 4kg

(9) 외형 치수(mm)	: 430(W) x 44(H) x 350(D)