1. 경광등(S100S)

1) 개 요

본 기기는 전구 반사경 회전 경고등이다.

2) 기기사양

(1) 사용전압	: DC12/24, AC110/220V

(2) 점멸횟수	: 60~80/min

(3) 몸체재질	 	: ABS

(4) 보호등급	: IP54

(5) 부착방식	: 전원선인출형