1. 송신기(SC-IPE3001)

1) 개 요

본 기기는 Network Data의 전송 거리 연장 기능을 가진 제품으로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) DC 전원	: DC 48V 또는 DC 56V Adaptor

(2) PoE 전원	: PoE IEEE 802.3af / 802.3at, Endspan / Midspan

(3) 자체 소비전력	: Max. 0.5W

(4) 최대 전송 거리 	: 100Mbps 설정 시 : CAT.5e 기준 Max. 100m

10Mbps 설정 시 : CAT.5e 기준 Max. 250m

(5) 전송 대역폭	: 10/100Mbps 지원(Full duplex)

(6) 동작 온도 / 동작 습도	: -10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80％

(7) 접속 포트	: RJ-45 x 1 / BNC-F x 8

(8) 재질 / 중량	: 알루미늄 / 64g

(9) 외형 치수(mm)	: 88(W) x 42(H) x 25(D)