1. IP BULLET CAMERA(FDC-IB1321-MR)

1) 개 요

본 기기는 사물의 상을 카메라의 촬상관에 투영을 시킨 후 전기적 신호로 변환할 수 있는 장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2)기기사양

(1) 촬상소자	: 1/2.8 Inch 3.23 Megapixel  CMOS Sensor

(2) 유효화소	: 2048(H) x 1536(V) / 3.15 (Mega Pixel)

(3) LENS	: 2.8 ~ 12mm Motorized Auto Zoom LENS

(4) 최저조도	: 0Lux(IR LED On),Color 0.0001Lux(F1.4 AGC ON),

B/W Mode : 0 lux With IR ON

(5) S/N비	: 51dB이상(AGC Off)

(6) 광역역광보정	: Digital WDR(ATR-EX)

(7) Day & Night	: Automatic Day & Night

(8) 인터페이스	: RJ-45(10/100Base-T)

(9) 비디오압축방식	: H.264, MJPEG

(10) 해상도	: 2048x1536(QXGA),1920x1080(Full-HD),1280x1024(SXGA),

1280x720(HD),704x480(4CIF/NT),704x576(4CIF/PAL),

640x480(VGA),352x288(CIF),320x240(QVGA)

(11) 최대프레임레이트	: Up to 30fps @ 2048x1536P

(12) 오디오 스트리밍	: 양방향(G.711)

(13) 알람 입/출력	: 입력1개 , 출력 1개

(14) Defog(안개보정기능)지원

(15) IR 가시거리	: 최대 30M

(16) 동작온습도	: -10℃ ~ 50℃ / 90%RH 이하

(17) 전원 및 소비전력	: DC 12V 2A , POE (IEEE802.3af)

(18) 크기 및 무게	: 73(W)*78(H)*255(D)mm, 850g