1. 광컨버터(SFC2000-SFP)

1) 개 요

본 기기는 TP를 광으로로 변환하여 장거리 전송하는 광컨버터로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) standard	: IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX

IEEE 802.3ab 1000Base-T

IEEE 802.3z Gigabit fiber

(2) RJ45 포트	: 10/100/1000Mbps TP 1포트, Auto Negotiation,

Auto MDI/MDI-X, TP/STP Cat. 3,4,5 Cable

EIA/TIA-568 100-ohm(전송거리 100m)

(3) 광포트	: 1x1000Mbps-SX/LX/ZX(LC커넥터) SFP슬롯

멀티모드 : 62.5/125㎛(220m)

싱글모드 : 9/124㎛

(4) 전송속도	: 1000Mbps

(5) 온도범위	: 동작온도 :0℃~60℃, 보관온도 : -20℃~80℃

(6) 입력전원	: DC 12V 1.5A SMPS 아답터

(7) 크기	: 71mm(W) x 94mm(D) x 26mm(H)