1. 네트워크스위치(SFC8000G)

1) 개 요

본 기기는 8Port의 기가비트 이더넷과 4Port SFP 광포트를 지원하는 L2 이더넷 스위치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 네트워크 포트	: 10/100/1000Mbps TP 8포트

(2) 광포트	: SFP 2슬롯(100/1000/2.5Gbps), SFP 2슬롯(100/1000Mbps)

(3) 입력전원	: DC 12~54V

(4) 크기	: 153.8mm(W) x 151.2mm(D) x 44.4mm(H), 1U