1. 광허브 전원공급장치(US/AD1048-24FS)

1) 개 요

본 기기는 CCTV 시스템에서 전원을 공급하기 위한 전원공급장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 정격용량	: 45W

(2) 출력전압	: DC24V

(3) 용도	 	: 광허브

(4) 입력전압	 	: AC100~240/DC120~370V

(4) 크기(폭)	: 90mm

(5) 크기(높이)	: 64.5mm

(6) 크기(깊이)	: 44mm