1. 네트워크 비디오 엔코더(IPVDS-700-D)

1) 개 요

본 기기는 1대의 아날로그 카메라 영상을 네트워크 영상으로 변환/전송하는 제품 기기로서 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 입력채널수	: 1

(2) 출력채널수	: 1

(3) 프레임수	: 60

(4) 영상입력	: HDMI / LAN

(5) 영상출력	: HDMI / LAN

(6) 영상해상도	: 3840×2160 pixel

(7) 데이터전송규격	: 100/1000 Base-T Ethernet

(8) 영상신호방식	: HDMI 1.4

(9) 정격전원	: DC 5V

(10) 크기	: 112(W)Ⅹ 28(H) Ⅹ104(D)mm