1. 광컨버터(IMC100-MS2)

1) 개 요

본 기기는 TP를 광으로로 변환하여 장거리 전송하는 광컨버터로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 통신속도	: 10/100Mbps

(2) 표준	: IEEE802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3u

1000Base-TX/FX Fast Ethernet,

IEEE802.3x Flow Control

(3) 통신거리	: 광 : 2km, 이더넷 : 100m

(4) 인터페이스	: RJ45 1포트: STP/UTP category-5

twisted pairs, EIA568A/B

광 1포트: 100Base-LX, 멀티모드 2코어 fiber: SC (1310nm)

(5) 크기	: 103mm (W)×77.5mm (D)×32mm (H)