1. 적외선카메라(TNU-4051T)

1) 개 요

본 기기는 열상소자를 활용하여 대상물의 표면온도를 비접촉으로 관측하고 열화상으로 표시 가능한 카메라로 다음과 같은 규격에 준한다.

2)기기사양

(1) 촬상소자	: Uncooled micro bolometer

(2) 해상도	: 640x480, 640x360, 320x240

(3) 최대 프레임레이트	: H.265/H.264: 최대 30fps/25fps(60Hz/50Hz)

MJPEG: 최대 30fps/25fps(60Hz/50Hz)

(4) NETD	: ＜50mK

(5) 초점거리	: 35mm 고정 초점 렌즈

(6) 화각	: H:17.2°, V:13°, D:22°

(7) 팬 범위	: 0.025°~120°/sec

(8) 틸트 범위	: 0.025°~40°/sec

(9) 틸트 속도	: 프리셋(300개), 그룹(6개)

(10) 영상 흔들림 보정	: 지원

(11) 움직임감지	: 8개, 8점의 다각형 지원

(12) 지능형 분석	: 방향 감지, 움직임 감지, 발생/소멸 감지, 출입 감지, 배회, 템퍼	링, 가상선, 오디오 감지, 온도 감지, 음원 분류, 충격 감지

(13) 알람 입출력	: 입력 1개 / 출력 1개

(14) 알람 트리거	: 지능형분석, 네트워크 단절, 알람 입력

(15) 오디오 입력	: 선택가능(마이크/라인입력)

지원전압: 2.5VDC(4mA), 입력 임피던스: 2K Ohm

(17) 오디오 출력	: 라인 출력, 최대 출력: 1Vrms

(18) 동작온습도	: -40°C ~ +55°C(-40°F ~ +131°F) / 90% RH 이하

(19) 이더넷	: RJ-45(10/100BASE-T)

(20) 비디오 압축	: H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG

(21) 규격 인증	: IP66, NEMA4X

(22) 전원	: 24VAC

(23) 제품 사이즈 / 무게	: (W)219×(H)528×(D)335mm, 11.7Kg