1. 무선랜액세스포인트(M723AC)

1) 개 요

본 기기는 5GHz 안테나 내장형 장거리 무선 브릿지로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 무선 표준	: IEEE 802.11 an/ac, TDMA, IEEE 802.11 b/g/n/

(설정전용), M-Wave 프로토콜

(2) 주파수 대역	: 5.250 - 5.850 GHz, 2.4GHz(설정전용)

(3) 이더넷포트	: 10/100/1000 Base-T, RJ45 x 2 (ETH2 PoE Out)

(4) 채널 대역폭	: 5, 10, 20, 40, 80 MHz

(5) 전원	: PoE 802.3at, isolated 42 ~ 57 VDC

(6) 크기	: 379 X 387 X 51 mm

(7) 무게	: 3.6Kg