1. 무선랜액세스포인트(M500AC)

1) 개 요

본 기기는 5GHz 안테나 내장형 장거리 무선 브릿지로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 무선 표준	: IEEE 802.11 an/ac, TDMA

(2) 주파수 대역	: 5.250 - 5.850 GHz

(3) 이더넷포트	: 10/100/1000 Base-T, RJ45

(4) 채널 대역폭	: 5, 10, 20, 40, 80 MHz

(5) 전원	: 12 ~ 24V, Passive PoE

(6) 크기	: 216 X 184 X 80 mm

(7) 무게	: 413g