1. 컴퓨터망전환장치(US/SAN24B-4)

1) 개 요

본 기기는 컴퓨터망 전환장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 연결	: 16

(2) 전환방식	: 핫스왑:SFP광송수신기

(3) 기능용도	 	: Microsoft Windows NT외

(4) 접속커넥터형식	: E_Port/F_Port/FL_Port및M_Port

(6) 무게	: 4.35kg