1. 네트워크스위치(SEI-EPH124i)

1) 개 요

본 기기는 총 4개의 10/100Base-T 서비스 포트와 2개의 10/100Base-T 업링크 포트로 구성되어 있는 스위치이다.

2) 기기사양

(1) 인터페이스	: 4 x 10/100Base-T (PoE) / 2Port 10/100Bast-T

(2) PoE	: Max 30W support Per Port

(3) 제품크기	: 125(W) x 27(H) x 75(D)

(4) 입력전원	: AC 100~240V

(5) 동작온도/습도 : 0℃ ~ 40℃/ 10~90%