1. 컴퓨터망전환장치(CN/CS1716A)

1) 개 요

본 기기는 한 개 이상의 PS/2 키보드, 마우스와 모니터를 한 대의 모니터에서 공유하여 제어하는 기기이다

2) 기기사양

(1) 연결	: 16

(2) 포트 선택	: 온 스크린 디스플레이 (OSD), 핫키, 선택버튼 스위치

(3) 커넥터	 	: 콘솔 포트 : 1 x SPHD-18 Male (Yellow)

KVM 포트 : 16 x SPHD-15 Female (Yellow)

USB 포트 : 1 x USB Type A Female (Black)

전원 : 1 x DC Jack Female

(5) 소비 전력	: DC 5.3 V; 6.6 W

(6) 크기 (L x W x H)	: 43.72 x 15.99 x 4.40 cm