1. 오디오앰프(NS-AMP352)

1) 개 요

본 기기는 MIC, MIXER 등의 음성신호를 증폭하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 정격출력	: 70W

(2) 사용전압	: AC220V

(3) 출력임피던스	: 8Ω

(4) 크기 및 무게	: 220(W)× 44(H)× 260(D)mm