1. 오디오앰프(NS-AMP201)

1) 개 요

본 기기는 MIC, MIXER 등의 음성신호를 증폭하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 정격출력	: 20W

(2) 사용전압	: AC220V

(3) 출력임피던스	: 8Ω

(4) 크기 및 무게	: 130(W)× 40(H)× 200(D)mm