1. 스피커(CU-42FO)

1) 개 요

본 기기는 Main Amp로부터 오디오를 입력 받아 음을 송출하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) Power Handling (AES)	: 20W

(2) Input Power (100V)	: 20/10W

(3) Impedance (100V)	: 500/1kΩ

(4) Frequency Range(-20%)	: 100Hz ~ 20kHz

(5) Sensitivity (1W/1m, 1kHz)	: 90dB

(6) Weight (Net)	: 3.15kg

(7) Dimensions (Net, WxHxD, mm)	: 156 x 400 x 129

(8) Weather Resistant	: IP34