1. 수신기(ECP-9501)

1) 개 요

본 기기는 1CH 수신기로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 송신채널	: 1

(2) 용도	: 1ch수신기

(3) 정격전원	: 12~56DC V

(4) 크기	: 94(W)× 24(H)× 61.6(D)