1. 랜접속카드(US/QLE2562)

1) 개 요

본 기기는 랜접속카드로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 통신망운영체계드라이버지원	: Windows Server, Windows, Solaris, Red Hat

(2) 인터페이스	: PCI Express

(3) 전송속도	: 8Gbps

(4) 커넥터	: SFP