1. 안내전광판(FLD-C2D40M32)

1) 개 요

본 기기는 실시간으로 정보를 효과적으로 전달하기 위한 매개체로 안내문자 및 정보를 표출하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 제 품	: 안내전광판(1단 6열 양면) / 320mm

(2) 입력전압	: AC 220V, DC 5V

(3) 화면 사이즈	: 1,920mm * 320mm

(4) 케이스 사이즈	: 2,020mm * 420mm * 140mm

(5) 케이스 재질	: 1.2t Steel Case / 흑색무광분체도장

(6) LED Module	: 320mm * 320mm / 12Module

(7) 제어방식	: Dynamic 1/4duty

(8) Pixel 구성	: Red1, Pure Green 1/1 Pixel

(9) 소비전력	: Max 300w

(10) 통신방식	: TCP/IP

(11) 작동 온도/ 습도	: -10°C ~ +55°C / ~ 90% RH

(12) 사용 / 소비전력	: 5V DC

(13) 크기 (mm)	: 2,020(W) x 420(H) x 140(D)mm

(14) 무게	: 38kg