1. 광모듈(CN/INF-SFP+10G-LR)

1) 개 요

본 기기는 SFP 광모듈로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 전송속도	: 10.31Gbps

(2) 파장	: 1310nm

(3) 광케이블	: Single Mode

(4) 전송거리	: 10km