1. 광컨버터(MC1000-SFP-SFP)

1) 개 요

본 기기는 TP를 광으로로 변환하여 장거리 전송하는 광컨버터로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 통신속도	: 100/1000Mbps

(2) 통신거리	: 광 : SFP 모듈

(3) 인터페이스	: SFP 2 포트

(4) 전원	: input AC110~265V, 5V1A 어뎁터

(5) 크기	: 94mm (W)×71mm (D)×26.5mm (H)