1. 컴퓨터서버(Prime2G-X5-2H)

1) 개 요

본 기기는  CCTV 카메라의 영상 데이터를 다수의 하드디스크에 순차적으로 분산 저장 하여 모든 디스크의 성능 동시에 활용할 수 있어 각 기종의 초고화질 카메라 저장 및 검색이 가능하고, 라디오 주파수의 시보 정보를 시간동기화 하여 항시 표준시간의 영장 정보를 출력할 수 있는 기기로써 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) CPU	: Intel Xeon E-2225G

(2) 프로세스	: 단일

(3) 클록	: 3.4GHz

(4) 운영체제	: Windows 10

(5) 인터페이스	: 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ 45Port

(6) Memory	: 32GB

(7) 최대 Memory	: H.264 , H.265 , MJPEG, MPEG4

(8) 오디오 코덱	: 128GB

(9) 크기	: 482 x 535 x 88mm