1. 네트워크스위치(CNipTIME H6005)

1) 개 요

본 기기는 5Port의 기가비트 이더넷 스위치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 이더넷포트수	: 5

(2) 전송속도	: 10/100/1000Mbps

(3) 커넥터	: RJ-45

(4) 크기	: 132mm(W) x 75mm(D) x 24mm(H)