1. 네트워크스위치(CN/SG350-28)

1) 개 요

본 기기는 24Port의 기가비트 이더넷과 SFP 4 광포트를 지원하는 L3 이더넷 스위치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 네트워크 포트	: Switch 28port-L3-Managed

(2) Ports	: 24 x 10 / 100/ 100 / 1000 + 2 x Gigabit SFP +

x combo Gigabit SFP

(3) Power	: AC 120 / 230V(50/60Hz)

(4) 입력전원	: 100~240VAC, 50/60Hz

(5) 크기	: 440mm(W) x 202mm(D) x 44.5mm(H)