1. 네트워크스위치(CN/SG250-10P)

1) 개 요

본 기기는 8Port의 기가비트 이더넷 스위치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 네트워크 포트	: 8Port 1000Mbps and 2Port(1000Mbps+sfp)

(2) 스위치용량	: 20Gbps / 최대 62W지원

(3) PoE	: 4Port

(4) 입력전원	: 100~240AC

(5) 크기	: 280mm(W) x 44mm(D) x 170mm(H)