1. 네트워크스위치(CN/SG350-28SFP)

1) 개 요

본 기기는 24Port의 기가비트 이더넷 스위치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 네트워크 포트	: 24Port 1000Mbps and 2Port(1000Mbps+sfp)

(2) 스위치용량	: 56Gbps

(3) Layer	: 3

(4) PoE	: PoE+, 60W PoE, PoE input

(5) 사용전압	: AC100~240

(6) 크기	: 440mm(W) x 44.45mm(D) x 350mm(H)