1. 네트워크스위치(CN/SG350X-24P)

1) 개 요

본 기기는 24Port의 기가비트 이더넷 스위치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 네트워크 포트	: 24Port 10/100/1000 + 10GE copper /

SFP + 콤보 + 2 x 10GE SFP+

(2) 스위치용량	: 128Gbps

(3) 기기종류	: 1G, 24Port, L3Type

(4) 사용전압	: AC120 / 230(50/60Hz)

(5) 크기	: 440mm(W) x 257mm(D) x 44mm(H)