1. 네트워크스위치(NK-IG802CMEX)

1) 개 요

본 기기는 산업용 L2+관리형 기가비트 PoE 광 콤보 스위치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 네트워크 포트	: 10/100/1G RJ45 8 포트

(2) 광포트	: 100/1G RJ45/SFP Combo 2포트

(3) DI/DO	: Y

(4) Power	: DC Input 12 ~ 48VDC

(5) 크기	: 130mm(W) x 135mm(D) x 62mm(H)